Rio用  デジタル(RETAS!)スキャン、ペイント注意事項


■スキャナの設定■

100〜80フレーム以内
解像度160dpi　スキャンサイズ　1820×1030
〜70フレーム以内
解像度182dpi　スキャンサイズ　2056×1164
〜60フレーム以内
解像度213dpi　スキャンサイズ　2420×1370

60フレーム以下は基本禁止となりますので、カット袋に指示のない場合は制作に問い合わせをお願いします。
カット袋の解像度の欄に色指定からの指定解像度がある場合には、その数値が優先となります。
基本センター合わせです。
ファイルサイズに任意の数値を設定する場合、偶数サイズにして下さい。


使用した解像度とズーム、フレームサイズは必ずカット袋に記入してください。
同じカット袋内でファイルサイズが変わる場合、セルナンバーに対応する全てのファイルサイズを記入してください。
slやpanなど、動画用紙分のサイズが必要な場合もあるので、フレームサイズには注意お願いします。

■トレースの設定■
トレースは２値トレース、主線色はRGB（56,37,40）です。
色変えで主線色が変更になる場合は、色変えカラーモデルのフォルダにRGB値があります。
（この場合、BL指示の色も違いますので、カラーモデルのBL指示部分から拾ってください）

■取り込み必要なもの■
レイアウトは必須です。
縮小ハリコミのカットについてはスタンダードサイズのレイアウトと拡大レイアウトの両方の取り込みが必要です。
拡大レイアウトにタップがない場合は、拡大コピーに写っているタップ穴影を含めてスキャンしてください。

tu,tb,sl,pan,付けpanなど、カメラワークの指示があるものは全て取り込んでください。
book,bgに関するカメラワーク指示、色指定時に指示のあるもの（アタリなど）は全て取り込んでください。
その際のスキャンするタップ位置は、対応する動画と同位置にしてください。
用紙サイズなどの都合でタップ位置が変わった場合はその旨をメモをお願いします。
原画、レイアウトにしかカメラワーク指示がない場合もあるので、タイムシート、レイアウト、原画を確認お願いします。

3Dや撮影用の動きのアタリは、色指定指示で抜き出しされたものを取り込んでください。
タップがない場合は、制作に相談していただくかセルフレーム分をスキャンしていただいて、その旨メモをお願いします。

この項目内のものは２値化の必要はありません。


■ファイル形式■
targa形式（拡張子.tga）です。ファイルには必ず拡張子をつけて下さい。

■フォルダの構造、ファイル名■
トレース、ペイントデータの両方が必要になります。
・フォルダ、ファイル名には半角の英数字、英記号のみを使用して下さい。全角文字、日本語は不可です。
・セル名（AセルのAなど）には英数大文字、
　それ以外のフォルダ名、ファイル名は英数小文字（カメラフレームのcameraなど）となります。
・ハイフン（-）は使用不可です。文字をつなげる場合は全てアンダースコア（_）使用してください。
・兼用カットはカンマ「,」で区切ってください。

以下、参考です。

[rio]←タイトル（Rio01話）
    │　　　　　 │　　
   [paint]-----[trace]←作業内容。ペイントデータとトレースデータ、それぞれの同名ファイル
        │
       [rio01_0001]←Rio話数_カットナンバー（4ケタ）
        │
        │-----[A_cell]←セル名フォルダ
        │              │-----[A_0001.tga]←セルナンバー（4ケタ）
        │-----[brush_atari]←ブラシアタリ
        │              │-----[Aatari_0001.tga]←Aセルブラシアタリ
        │-----[Bsita_cell]←B下セル
        │              │-----[Bsita_0001.tga]
        │
        │-----[Bue_cell]←B上セル
        │              │-----[Bue_0001.tga]
        │-----[C_cell]　　　　　
        │              │-----[C_0001.tga]←合成済みセル
        │-----[camera]←カメラワーク（ワーク名は任意で）
        │              │-----[ABCframe.tga]←フレーム
        │              │-----[bg_book_sl.tga]←SL
        │              │-----[pan.tga]←PAN
        │              │-----[rolling.tga]←ローリング目盛り
        │              │-----[sl.tga]←SL
        │              │-----[tb.tga]←TBフレーム
        │              │-----[tsukepan.tga]←付けPAN
        │              │-----[tu.tga]←TU
        │-----[Cko_cell]←Cセル合成子セル
        │              │-----[Cko_0001.tga]
        │-----[Coya_cell]←合成親
        │              │-----[Coya_000a.tga]←"a"も含めて4ケタ
        │  
        │-----[D_cell]
        │              │-----[D_0001.tga]
        │-----[Dbr_cell]←ブラシセル
        │              │----------[Dbr_0001.tga]      
        │-----[Dt_cell]←T光セル                 
        │              │----------[Dt_0001.tga]     
        │-----[Dtouch_cell]←タッチセル
        │              │----------[Dtc_0001.tga]
        │-----[Dwxp_cell]←ダブラシセル
        │              │----------[Dwxp_0001.tga]
        │-----[kumi]←クミ
        │              │----------[bookkumi.tga]
        │              │----------[cgkumi.tga]
        │-----[lo]←レイアウト
        │              │----------[lo.tga]
        │-----[ts]←タイムシート（必要な場合）
        │              │----------[ts1.tga]
        │              │----------[ts2.tga]
      [rio01_0002]
     
      [rio01_0003b,0005,0007]←兼用カット
      [rio01_0004]

＊注
Cセルの合成済みフォルダは[paint]フォルダのみになります。
Dセルの例は仕上げ時に作成する場合[paint]フォルダのみになります。


タイトルにアンダースコアで繋げたカット番号は4ケタ
連番ファイルは4ケタ
ローマ字はすべて小文字使用（セルのみ大文字）
記号はアンダースコア（_）（,）だけ使用し，ハイフン（-）は不可です。
合成親は英数小文字の（a,b,c_）にして下さい。
動画親や合成伝票が日本語で書かれていた場合、できれば置き換えた上、
元の文字は消さずに置き換えた英数字を記入してください（色の違うペンで）。（あ=a、イ=b　など）

■ブラシ、タッチ、セル■
止め絵の質感ブラシ指示は、"brush_atari"としてスキャンのみお願いします。

動画として起こされているものはスキャン後、２値トレース、ペイントをして下さい。
通常の仕上げ単価とは別に特効セル用の単価があります。制作にご確認下さい。
単価発生するブラシについては、カット袋の仕上げ枚数記入部分に必ず『brush』表記をして下さい。
動画で別セルになっている場合（合成は除く）、
スキャニングが発生した時点で特効セル用の枚数カウントが発生します。合成の必要はありません。
ただし描き込みの分離はカウントされません。合成についても同じくカウントされません。
通常の仕上作業と同じく2値トレース後ペイント作業もしてください。
ほほブラシは通常仕上作業として描き込みとなっています（従って単価は発生しません）。
特に指示のない場合、分離は必要ありません。


■ダブラシセル■
ブラシ、タッチセルと作業、カウント方法は同様ですが、別セルの場合単価は通常仕上げ単価になります。

■Ｔ光マスク■
Ｔ光になる部分をRGB(0,0,0)でトレース、ペイントしてください。
動画で別セルになっている場合（合成は除く）、
スキャニングが発生した時点でトレース、ペイント共に枚数のカウントが発生します。
ただし合成や描き込みの分離はカウントされません。
描き込みT光を分離した元セルのT光部分はヌキにしてください。

■地面影■
チャート"rioA"のJMN（0,255,170）でTPしてください。分離する必要はありません。色変えの時も同色です。

■チャート■
チャートは02rio_chartフォルダ内 "rioA""rioB"を使用してください。

■カラーモデル■
03rio_colormodelフォルダです。
メインカラーモデルと話数ごとで使用するカラーモデルがあります。
フォルダ指示に注意してください。

03rio_colormodel
        │
        │-----rio_01guest_0701←rio01話ゲストフォルダ,更新日
        │       │
        │-----rio_02guest_0701
        │       │
        │-----rio_Main_0701

■仮色について■
大量に発生してしまう場合は各話担当者に問い合わせお願いします。

■クミについて■
BGクミ,BOOKクミ,3Dクミは準クミ扱いとして、クミより多めに仕上げしてください。
カットごとに指示があればそちらを優先してください。

■リテーク仕上について■
新規発注されたリテーク仕上げについては、元のデータと区別するために「_r」（アンダースコア+r）を
末尾につけたフォルダに入れてください。テイクが増えるごとに「r」をつけ加えてください。

rio01c001 →　rio01c001_r　→rio01c001_rr
A_cell →　A_cell_r　→A_cell_rr

カットフォルダとセルフォルダ名の修正をお願いします。
ファイル名は修正しなくてもかまいません。修正したセルナンバー（ファイル）はR表に記入をお願いします。
動画のR指示以外のセルを修正した場合、その番号指示もお願いします。

・動画修正　A1からA15
・仕上修正　A1から15,16,18から20

元のセルデータは任意の別フォルダ（「moto」「huyou」など）に入れてください。


■データの受け渡し■
受け渡しの際、入っているデータ内容のカットナンバーのメモあるいは伝票をつけて下さい。
トレースデータ、ペイントデータの両方が必要になります。


*問い合わせ
メイン色彩設計について：TEL 042(322)7024  FAX  042(322)7243　ジーベック仕上　関本へ
各話カット内容について：TEL 03(5903)7531  FAX  03(5903)7533　ジーベック制作　各話進行へ

よろしくお願いします。
